**附件**

**响应文件**

**递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；**

**报价文件应包含：**

**1.公司简介**

**2.询价采购响应文件**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.营业执照**

**5.一般纳税人证明**

**6.开户许可证**

**7.近一个月企业征信报告**

****抚州通驰供应链管理有限公司****

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202501130001

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **技术规格、参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **备注** |
| **一、健身器材** |
| 1 | 跑步机 | 1. 屏幕：LED矩阵显示窗口
2. 2、马达：交流变频马达，功率2200W，峰值AC4.5HP
3. 速度：0.8-18Km/h，
4. 坡度：0-16%
5. 跑带：2.2mm耐磨跑带
6. 跑步面积：550mm\*1550mm；
7. 扶手：PU发泡扶手，并具有手扶式心率监测功能
8. 免维护系统故障自检系统、跑带自动纠偏系统
9. 速度直选功能，坡度直选功能；
10. 计步功能可统计用户的运动步数
11. 无人自动停机无人使用时可自动停止运行
12. 最大承重：150公斤
13. 净重：170kg毛重：222kg
14. 占地尺寸：2200\*850\*1510mm
 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 椭圆机 | 1. 显示屏：LCD显示窗口
2. 阻力控制：电磁阻力控制调节
3. 阻力级数：1-20段
4. 坡度范围：电动式，1-20段
5. 机台电源：外接220V
6. 最大承重：150kg
7. 占地尺寸：2090\*600\*1670mm
8. 运行结构：四滑轮、四轨道
9. 心率测试：手握式心率测试，可选购无线心率带
10. 飞轮规格：直径350mm磁控式飞轮，中心轴直径38mm
11. 运动程式：手动、P1-P5、2个自定义和2个心率程式
12. 踏板幅度：手动20°可调
13. 商用级烤漆工艺，双涂双烤防划伤喷涂表面处理工艺
14. 配备一个置物架，两个水壶架，内置可调角度风扇
15. 台湾制造
 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 推胸、推肩训练器 | 1、主体框架管材采用3mm厚度，PT50\*120mm大截面平椭圆形钢管制造2、具有坐姿卧推、上推肩两种训练功能；3、所有标准件、轴类件、调节贴片均使用不锈钢材料制作；4、护罩：护罩采用封闭式ABS注塑护罩，使用更安全，安装维护更加简易5、采用直径6.3mm美国Loos进口高强度钢索，破断拉力18000N,疲劳测试100万次以上；6、配重片导杆采用直径20mm表面镀硬铬的实心铁导杆；7、采用优质配重片（25.4mm高品质钢材）及强磁自吸式配重插销；8、坐\靠垫采用高密度泡沫环保材质填充，更加舒适耐用；9、醒目位置配有清晰易懂的锻炼示意图和肌肉示意图；10、配有清晰易懂的安全警示标志，防止意外伤害；11、配有先进的训练功能切换零行程的机构；12、座垫高度可调，适用于不同的使用者；13、推举架调节使用气弹簧辅助调节机构，方便调节；14、多角度把手，适用于不同的使用者；15、占地尺寸：1983\*1358\*1686mm；16、器材重量：262kg；17、产品通过NSCC国体认证 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 大腿内外侧训练器 | 1、主体框架管材采用3mm厚度，PT50\*120mm大截面平椭圆形钢管制造2、具有坐式大腿内外侧两种训练功能；3、所有标准件、轴类件、调节贴片均使用不锈钢材料制作；4、护罩：护罩采用封闭式ABS注塑护罩，使用更安全，安装维护更加简易5、采用直径6.3mm美国Loos进口高强度钢索；破断拉力18000N,疲劳测试100万次以上；6、配重片导杆采用直径20mm表面镀硬铬的实心铁导杆；7、采用优质配重片（25.4mm高品质钢材）及强磁自吸式配重插销；8、坐\靠垫采用高密度泡沫环保材质填充，更加舒适耐用；9、醒目位置配有清晰易懂的锻炼示意图和肌肉示意图；10、配有清晰易懂的安全警示标志，防止意外伤害11、配有先进的训练功能切换零行程的机构；12、合理的摆动结构使运动没有空程；13、合理的调节结构使功能转换更加方便；14、占地尺寸：1676\*1370\*1498mm；15、器材重量：222kg； | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 坐姿下拉背训练器 | 1、管材规格：主体框架管材采用3mm厚度的矩形钢管和椭圆形钢管；2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；3、座、腿垫：高密度PU发泡材料，1.2mm厚优质皮革；4、钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索，钢索内为“7股19线”；5、导杆：φ20mm钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀；6、配重：采用优质配重片（25.4mm高品质钢材）及强磁自吸式配重插销；7、训练指南/警示贴：产品上张贴功能说明和使用指南，内容详实；8、护罩：前后护罩均采用封闭式金属护罩，扣挂式设计，安装维护更加简易；9、不锈钢件：所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作；10、把手：手柄采用铝制材料把手；11、置物架：门框顶端装有超大存放处，可放置水杯、手机、钥匙杂物等；12、调节部分：腿垫高度4档可调；13、运动轨迹：自由下拉的训练方式，合理的压腿结构使在进行大重量锻炼更加安全、到位；14、占地面积：1475\*1213\*2303mm；15、器材重量：193kg；16、配重重量：标准配重77kg，选配配重104kg。 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 坐姿划船训练器 | 1、管材规格：主体框架管材采用3mm厚度的矩形钢管和椭圆形钢管；2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；3、座、胸垫：高密度PU发泡材料，1.2mm厚优质皮革;4、钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索，钢索内为“7股19线”；5、导杆：φ20mm钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀；6、配重：采用优质配重片（25.4mm高品质钢材）及强磁自吸式配重插销；7、训练指南/警示贴：产品上张贴功能说明和使用指南，内容详实；8、护罩：前后护罩均采用封闭式金属护罩，扣挂式设计，安装维护更加简易；9、不锈钢件：所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作；10、把手：把手套采用高强度TPR材料，把手套顶端采用铝合金件固定；11、置物架：门框顶端装有超大存放处，可放置水杯、手机、钥匙杂物等；12、调节部分：半自动及滑动式调节，座垫9档可调，胸垫7档可调；13、运动轨迹：分动式运动轨迹，双轴承设计，可单动训练；14、脚踏：合理的脚踏板，在使用大重量时起到辅助作用，使锻炼更加合理舒适；15、占地面积：1590\*1115\*1470mm；16、器材重量：188kg；17、配重重量：标准配重68kg，选配配重104kg。 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 坐姿蝴蝶扩胸展背训练器 | 1、管材规格：主体框架管材采用3mm厚度的矩形钢管和椭圆形钢管；2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；3、座、靠垫：高密度PU发泡材料，1.2mm厚优质皮革；4、钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索，钢索内为“7股19线”；5、导杆：φ20mm钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀；6、配重：采用优质配重片（25.4mm高品质钢材）及强磁自吸式配重插销；7、训练指南/警示贴：产品上张贴功能说明和使用指南，内容详实；8、护罩：前后护罩均采用封闭式金属护罩，扣挂式设计，安装维护更加简易；9、不锈钢件：所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作；10、把手：把手套采用高强度TPR材料，把手套顶端采用铝合金件固定；11、不锈钢件：所有标准件、螺栓、轴类件、调节贴片均使用不锈钢材料制作；12、置物架：门框顶端装有超大存放处，可放置水杯、手机、钥匙杂物等；13、调节方式：无空行程的调节结构使功能转换更加方便，半自动及滑动式座垫9档高度可调节，胸部训练可6档调节14、占地面积：1451\*1463\*1985mm；15、器材重量：193kg；16、配重重量：标准配重68kg，选配配重104kg。 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 可调训练凳 | 1、管材规格：主体框架管材采用50\*80\*3mm高强度矩形管管材；2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；3、座、靠垫：高密度PU发泡材料，1.2mm厚优质皮革；4、不锈钢件：所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作；5、调节部分：调节滑动部分采用电镀调节管，调节快捷顺畅，靠垫角度10档调节，座垫角度5档；6、辅助训练：可与多款设备配合使用，辅助完成多种训练功能；7、底部附小拖轮，方便移动；8、占地面积:1485\*672\*430mm；9、器材重量：42kg。 | 张 | 1 |  |  |
| 9 | 平凳 | 1、管材规格：100\*50\*2.5mm高强度矩形钢管；2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；3、不锈钢件：所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作；4、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；5、辅助训练：可与多款设备配合使用，辅助完成多种训练功能；6、占地面积：1411\*647\*402mm；7、器材重量：25kg。 | 张 | 1 |  |  |
| 10 | 双层哑铃架 | 1、管材规格：主架使用φ95\*2.5mm高强度高频焊圆钢管管材与50\*100\*3mm厚壁高强度高频焊矩形钢管管材组合2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；3、贴地部分：采用橡胶脚垫，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；4、不锈钢件：所有标准件、螺栓、轴类件均使用不锈钢材料制作，保证连接的稳固性以及整机的高强度5、可存放十副哑铃6、哑铃放置托盘为塑料材质，有效保护哑铃并降低放置哑铃的噪声。7、占地面积：2296\*643\*799mm8、净重：93kg | 套 | 1 |  |  |
| 11 | LifeFitnessCPU圆钢材质哑铃（kg） | 材质：表面聚氨酯（CPU）、圆钢切割成型、镀锌手柄。铸造工艺：整体一次性浇注成型，表面光面设计，耐磨抗摔，不易断裂。（2.5-25）kg | Kg | 275 |  |  |
| 12 | 台球桌 | 进口实木，硬木上邦，国产胶边，A级白石板，压膜真皮铜角，铜钩3个，轨道1套国产水晶球1盒，奥毛台尼1张，铭爵美式打杆2支，架杆1支，三角框1个，枪头1盒，擦粉1盒 | 张 | 2 |  |  |
| 13 | 乒乓球桌 | 标准室内 | 张 | 2 |  |  |
| **二、办公家具** |
| 14 | 一楼一类谈话室办公桌 | 2400\*1200\*760、多层实木板订做 | 张 | 2 |  |  |
| 15 | 一楼一类谈话室椅子 | 常规 | 把 | 6 |  |  |
| 16 | 一楼三类谈话室办公桌 | 2100\*800\*760、多层实木板订做 | 张 | 7 |  |  |
| 17 | 一楼三类谈话室椅子 | 450\*480\*930、多层实木板订做 | 把 | 6 |  |  |
| 18 | 一楼三类谈话室桌子 | 1000\*600\*760、多层实木板订做 | 张 | 2 |  |  |
| 19 | 一楼三类谈话室椅子 | 450\*480\*930、多层实木板订做 | 把 | 2 |  |  |
| 20 | 一楼医务室桌子 | 1600\*800\*850、多层实木板订做 | 张 | 1 |  |  |
| 21 | 一楼医务室椅子 | 常规 | 把 | 3 |  |  |
| 22 | 一楼医务室柜子 | 更衣柜 | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 一楼医务室柜子 | 器械柜 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 一楼医务室柜子 | 西药柜 | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 一楼医务室人员休息室床 | 1200\*2000、带20公分床垫 | 张 | 1 |  |  |
| 26 | 一楼医务室人员休息室床头柜 | 常规（500宽） | 个 | 2 |  |  |
| 27 | 一楼登记前台 | 2.4米、多层实木板订做，大理石台面 | 张 | 1 |  |  |
| 28 | 一楼登记椅子 | 常规 | 把 | 4 |  |  |
| 29 | 一楼留置室椅子 | 450\*480\*930 | 把 | 20 |  |  |
| 30 | 一楼留置室桌子 | 1000\*600\*760、多层实木板订做 | 张 | 5 |  |  |
| 31 | 一楼备勤室办公桌 | 1600\*800\*760、多层板订做 | 张 | 1 |  |  |
| 32 | 一楼备勤室椅子 | 常规 | 把 | 2 |  |  |
| 33 | 二楼会议室会议桌 | 3200\*1600\*760、多层实木板订做 | 张 | 1 |  |  |
| 34 | 二楼会议室会议椅 | 常规 | 把 | 13 |  |  |
| 35 | 二楼案管室桌子 | 1600\*800\*760、多层实木板订做 | 张 | 4 |  |  |
| 36 | 二楼案管室椅子 | 常规 | 把 | 4 |  |  |
| 37 | 二楼案管室书柜 | 3200\*400\*2000、多层实木板订做 | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 二楼办案用房书柜 | 1600\*400\*2000、多层实木板订做 | 个 | 2 |  |  |
| 39 | 二楼办案用房办公桌 | 1600\*800\*760、多层实木板订做 | 张 | 8 |  |  |
| 40 | 二楼办案用房椅子 | 常规 | 把 | 8 |  |  |
| 41 | 二楼指挥室椅子 | 常规 | 把 | 40 |  |  |
| 42 | 二楼指挥室办公桌 | 3000\*1600\*760、多层实木板订做 | 张 | 5 |  |  |
| 43 | 二楼指挥室办公桌 | 1200\*800\*760、多层实木板订做 | 张 | 5 |  |  |
| 44 | 二楼指挥室椅子 | 常规 | 把 | 5 |  |  |
| 45 | 二楼监控室椅子 | 常规 | 把 | 3 |  |  |
| 46 | 三楼休息室上床下桌 | 1米 | 套 | 4 |  |  |
| 47 | 三楼休息室办公桌 | 1600\*800\*760、多层实木板订做 | 张 | 1 |  |  |
| 48 | 三楼休息室椅子 | 常规 | 把 | 5 |  |  |
| 49 | 三楼会议室会议桌 | 4000\*1600\*760、多层实木板订做 | 张 | 1 |  |  |
| 50 | 三楼会议室椅子 | 常规 | 把 | 13 |  |  |
| 51 | 三楼会议室条桌 | 4000\*400\*760、多层实木板订做 | 张 | 2 |  |  |
| 52 | 三楼会议室条桌椅子 | 常规 | 把 | 10 |  |  |
| 53 | 三楼办案人员休息室床 | 1200\*2000、带20公分床垫 | 张 | 21 |  |  |
| 54 | 三楼办案人员休息室床头柜 | 常规（500宽） | 个 | 16 |  |  |
| 55 | 三楼办案人员休息室桌 | 1200\*400\*760、多层实木板订做 | 张 | 10 |  |  |
| 56 | 三楼办案人员休息室椅子 | 常规 | 把 | 10 |  |  |
| 57 | 三楼办案人员休息室电视柜 | 1500\*400\*760、多层实木板订做 | 个 | 8 |  |  |
| 58 | 三楼小会议室沙发 | 1+1+3 | 套 | 1 |  |  |
| 59 | 三楼小会议室茶几 | 1400\*700\*450、多层实木板订做 | 个 | 1 |  |  |
| 60 | 三楼小会议室会议桌 | 2400\*1200\*760、多层实木板订做 | 张 | 1 |  |  |
| 61 | 三楼小会议室椅子 | 常规 | 把 | 8 |  |  |
| 62 | 四楼办案人员休息室床 | 1200\*2000、带20公分床垫 | 张 | 30 |  |  |
| 63 | 四楼办案人员休息室床头柜 | 常规 | 个 | 15 |  |  |
| 64 | 四楼办案人员休息室桌 | 1200\*400\*760、多层实木板订做 | 张 | 15 |  |  |
| 65 | 四楼办案人员休息室椅子 | 常规 | 把 | 15 |  |  |
| 66 | 四楼办案人员休息室电视柜 | 1500\*400\*760、多层实木板订做 | 个 | 15 |  |  |
| 67 | 五楼办案人员休息室床 | 1200\*2000、带20公分床垫 | 张 | 32 |  |  |
| 68 | 五楼办案人员休息室床头柜 | 常规 | 个 | 16 |  |  |
| 69 | 五楼办案人员休息室桌子 | 1200\*400\*760、多层实木板订做 | 张 | 16 |  |  |
| 70 | 五楼办案人员休息室桌子 | 常规 | 张 | 16 |  |  |
| 71 | 五楼办案人员休息室电视柜 | 1500\*400\*760、多层实木板订做 | 个 | 16 |  |  |
| 72 | 六楼办案人员休息室床 | 1200\*2000、带20公分床垫 | 张 | 30 |  |  |
| 73 | 六楼办案人员休息室床头柜 | 常规 | 个 | 11 |  |  |
| 74 | 六楼办案人员休息室桌子 | 1200\*400\*760、多层实木板订做 | 张 | 15 |  |  |
| 75 | 六楼办案人员休息室桌子 | 常规 | 把 | 15 |  |  |
| 76 | 六楼办案人员休息室电视柜 | 1500\*400\*760、多层实木板订做 | 个 | 15 |  |  |
| 77 | 椅子 | 常规 | 把 | 4 |  |  |
| 78 | 椅子 | 常规 | 把 | 8 |  |  |
| 79 | 茶水柜 | 800\*400\*800、多层实木板订做 | 个 | 8 |  |  |
| 80 | 自助餐桌 | 1200\*700\*760、原木 | 张 | 42 |  |  |
| 81 | 二楼监控室操作台 | 3联位1800\*900\*750 | 张 | 1 |  |  |
| 82 | 洽谈桌 | 一桌两椅500小圆桌400椅子、原木 | 套 | 55 |  |  |
| 83 | 衣柜鞋柜 | 多层实木板订做 | 个 | 360 |  |  |
| 84 | 枕芯 | 78\*46cm颜色:白色，外层填充30%鸭绒，中间填充毛骗，面料:100%棉40s\*40s/133\*95工艺绳边。 | 个 | 226 |  |  |
| 85 | 枕套 | 81\*51cm100%全棉精梳，60S\*80S/200\*(92+92)，双喷面料，全工艺白色 | 只 | 452 |  |  |
| 86 | 被芯 | 185\*230cm颜色白色;面料:全棉防羽布内填70%白鸭绒230g/m2 | 个 | 113 |  |  |
| 87 | 被套 | 205\*235cm颜色:白色面料100%棉60s\*80s | 个 | 226 |  |  |
| 88 | 床单 | 210\*285cm颜色:白色面料100%棉60s\*80s | 只 | 226 |  |  |
| 89 | 席梦思套 | 120\*200cm颜色白色;填充水洗定性棉140g/m2;面料:涤棉;工艺多针绗缝，四角强力松紧带 | 只 | 113 |  |  |
| 90 | 电视 | 55英寸/4K超高清/32GB/超薄一体化 | 台 | 58 |  |  |
| 91 | 洗衣机 | 10公斤大容量变频滚筒洗烘一体机 | 台 | 20 |  |  |
| 92 | 保险柜 | 900\*420\*1850/上下层独立密码+锁/重量70kg | 个 | 10 |  |  |
| 93 | 窗帘 | 全遮光加窗纱/ | 套 | 675 |  |  |
| 94 | 指纹锁 | 国产 | 把 | 60 |  |  |
| **三、卫浴用品** |
| 95 | 软包洗脸盆 | 包含箭牌洗手盆，柜子，硅胶台面，嵌入式水龙头，硅胶面板 | 套 | 8 |  |  |
| 96 | 软包马桶 | 包含箭牌马桶，隐藏式水箱，硅胶马桶套和面板 | 套 | 8 |  |  |
| 97 | 软包水龙头 |  | 套 | 8 |  |  |
| 98 | 软包门 | 材料钢制隔音门+纳米棉软包+门把手+天地轴+密封条+门框 | 套 | 8 |  |  |
| 99 | 隐藏式花洒 |  | 套 | 8 |  |  |
| 100 | 防撞地漏 | 专用安全地漏，主体304材质，硅胶防护面 | 个 | 8 |  |  |
| 101 | 普通独立洗脸盘 |  | 套 | 2 |  |  |
| 102 | 公共卫生间双人位洗脸盘1800\*600（带镜子） | 大理石台面带镜 | 套 | 3 |  |  |
| 103 | 淋浴器 | 一线品牌四方大宝花洒（X36058-484）全铜 | 套 | 53 |  |  |
| 104 | 马桶 | 一线品牌马桶（8002）400孔 | 套 | 55 |  |  |
| 105 | 一体式洗脸盆（含镜柜） | 一线品牌加厚柜体（81-900） | 套 | 58 |  |  |
| 106 | 地漏 | 10\*10 | 个 | 135 |  |  |
| 107 | 浴巾架 | 加厚不锈钢 | 套 | 53 |  |  |
| 108 | 浴室三角转栏 | 加厚不锈钢 | 套 | 53 |  |  |
| 109 | 纸巾盒 | 加厚不锈钢 | 套 | 77 |  |  |
| 110 | 茶水间大理石台面盆（3000\*600） |  | 套 | 4 |  |  |
| 111 | 普通蹲式大便器 | 14163-550\*440\*225 | 套 | 15 |  |  |
| 112 | 感应式蹲式大便器 | 14163-550\*440\*225带感应 | 套 | 6 |  |  |
| 113 | 普通小便器 | WT-825 | 套 | 8 |  |  |
| 114 | 感应式小便器 | WT-825带感应 | 套 | 4 |  |  |
| 115 | 浴室隔断 | 不锈钢无木框玻璃门，不锈钢包边，大理石门槛 | m2 | 173 |  |  |
| 116 | 水龙头 | 一线品牌纯铜水龙头保时捷单孔 | 个 | 83 |  |  |
| 117 | 拖把池 |  | 套 | 3 |  |  |
| **四、餐厨用品** |
| 118 | 自助餐炉 | 710\*520\*450，可以放1/1盘子或者2个1/2盘子电热保温220v900w | 台 | 21 |  |  |
| 119 | 保温米饭桶 | 电热保温23L | 台 | 4 |  |  |
| 120 | 食品夹 | 23CM，304材质 | 个 | 21 |  |  |
| 121 | 食品夹底托 | 23CM，304材质 | 个 | 21 |  |  |
| 122 | 面包篮 | 40\*30CM，食品夹 | 个 | 6 |  |  |
| 123 | 保温汤粥桶 | 400\*400\*380，电热保温220v380w容量：10L | 台 | 2 |  |  |
| 124 | 果汁机 | 头果汁机常温 | 台 | 3 |  |  |
| 125 | 水果盘 | 含304架，陶瓷盘 | 套 | 2 |  |  |
| 126 | 饭碗 | 12CM，304材质加厚 | 只 | 220 |  |  |
| 127 | 汤碗 | 12CM，304材质加厚 | 只 | 220 |  |  |
| 128 | 汤勺 | 7006，A8食品级密胺 | 只 | 220 |  |  |
| 129 | 一次性杯子 | 食品夹纸杯 | 个 | 6000 |  |  |
| 130 | 不锈钢5格盘 | 304材质加厚 | 只 | 220 |  |  |
| 131 | 筷勺消毒机 | 智能温控 | 台 | 2 |  |  |
| 132 | 筷子 | 27CM | 双 | 220 |  |  |
| 133 | 电热双门蒸饭柜 | 1400\*520\*1500，24盘双门，门外壳板采用1.0mm厚优质不锈钢板，配不锈钢加固，内胆板：采用0.8mm厚优质不锈钢板冲压成型，侧板外壳：采用1.0mm厚优质不锈钢板，整体采用耐热聚胺脂整体发泡工艺；配备优质不锈钢电热管，门锁：采用高效渐进式门锁铰。功率：12KW\*2，电压：380V； | 台 | 1 |  |  |
| 134 | 电磁单头矮汤炉 | 700\*800\*600/650，15KW/380V明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力；数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，喇叭形隧道散热风道设计，避免油烟侵蚀电路；数码火力显示，直观显示当前工作状态下的火力强度；全不锈钢制作，进口6mm厚微晶板，坚固耐用；合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。 | 台 | 1 |  |  |
| 135 | 四头电磁煲仔炉 | 800\*1000\*800/450，380V/3.5KW\*4高档不锈钢加厚机身，耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用.旋转式五档火力精准调节，防水、防油烟、防虫。独立一体化机芯：每个炉头都有一套独立的“散热+三防+电路”系统，每套系统独立运行超灵敏多重用电保护设计，确保用户使用安全。 | 台 | 1 |  |  |
| 136 | 电磁单头大锅灶 | 1100\*1100\*800/450，20KW/380V明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力；数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，喇叭形隧道散热风道设计，避免油烟侵蚀电路；数码火力显示，直观显示当前工作状态下的火力强度；全不锈钢制作，进口6mm厚微晶板，坚固耐用；合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。 | 台 | 2 |  |  |
| 137 | 炉拼台 | 400\*1100\*800/450，选用优质不锈钢板材制作1、台面板采用1.2mm不锈钢板材，面板下面加优质木板并以三角框加固；2、下层板采用1.2mm不锈钢板；3、支架横通加强筋采用25×38mm×1.2mm厚不锈钢方管；4、支架脚采用Φ51mm×1.2mm不锈钢管下套调节脚，调节范围为上下30mm，打磨平整度±1mm。 | 台 | 2 |  |  |
| 138 | 双层工作台 | 1200\*800\*800，选用优质不锈钢板材制作1、台面板采用1.2mm不锈钢板材，面板下面加优质木板并以三角框加固；2、下层板采用1.2mm不锈钢板；3、支架横通加强筋采用25×38mm×1.2mm厚不锈钢方管；4、支架脚采用Φ51mm×1.2mm不锈钢管下套调节脚，调节范围为上下30mm，打磨平整度±1mm。 | 台 | 2 |  |  |
| 139 | 双门双孔收餐台 | 1200\*800\*800/150，选用优质不锈钢板材制作1、台面板采用2011.2mm不锈钢板材，面板下面加优质木板并以三角框加固；2、下层板采用1.2mm不锈钢板；3、支架横通加强筋采用25×38mm×1.2mm厚不锈钢方管；4、支架脚采用Φ51mm×1.2mm不锈钢管下套调节脚，调节范围为上下30mm，打磨平整度±1mm。 | 台 | 2 |  |  |
| 140 | 高温热风循环双门消毒柜 | 1200\*520\*1800，1、功率:220V/4.4KW；2、内、外双层全不锈钢柜体，先进微电脑控制技术，热风循环高温消毒；3、自带风干功能。 | 台 | 6 |  |  |
| 141 | 6盘电蒸饭车 | 6盘单门，门外壳板采用1.0mm厚优质不锈钢板，配不锈钢加固，内胆板：采用0.8mm厚优质不锈钢板冲压成型，侧板外壳：采用1.0mm厚优质不锈钢板，整体采用耐热聚胺脂整体发泡工艺；配备优质不锈钢电热管，门锁：采用高效渐进式门锁铰。功率：12KW，电压：380V； | 台 | 1 |  |  |
| 142 | 双层工作台 | 1000\*800\*800，选用优质不锈钢板材制作1、台面板采用1.2mm不锈钢板材，面板下面加优质木板并以三角框加固；2、下层板采用1.2mm不锈钢板；3、支架横通加强筋采用25×38mm×1.2mm厚不锈钢方管；4、支架脚采用Φ51mm×1.2mm不锈钢管下套调节脚，调节范围为上下30mm，打磨平整度±1mm。 | 台 | 1 |  |  |
| 143 | 揭盖式洗碗机 | 635\*755\*1445，加热方式:电加热最大洗涤量:1080碟/小时最大洗涤高度:420mm总功率:13千瓦主洗加热功率:3千瓦漂洗加热功率:7千瓦/9千瓦 | 台 | 1 |  |  |
| 144 | 单星盆台 | 800\*800\*800/100，选用优质不锈钢板材制作1、台面板采用1.2mm不锈钢板材；2、星盆采用1.2mm不锈钢板；3、支架横通加强筋采用25×38mm不锈钢管；4、支架脚采用Φ51mm×1.2mm不锈钢管下套调节脚。配下水器隔渣板。 | 台 | 3 |  |  |
| 145 | 双层工作台 | 1500\*800\*800/100，选用优质不锈钢板材制作1、台面板采用2011.2mm不锈钢板材，面板下面加优质木板并以三角框加固；2、下层板采用1.2mm不锈钢板；3、支架横通加强筋采用25×38mm×1.2mm厚不锈钢方管；4、支架脚采用Φ51mm×1.2mm不锈钢管下套调节脚，调节范围为上下30mm，打磨平整度±1mm。 | 台 | 1 |  |  |
| 146 | 米面架 | 1000\*600\*300，米面架。边框采用38\*38mm不锈钢方管，横隔采用38\*25mm不锈钢管；立柱：采用38\*38mm不锈钢管，承重力强； | 台 | 3 |  |  |
| 147 | 留样柜 | 600\*515\*1600，1、进口压缩机；2、制冷强劲，冷藏温度5～-5℃；3、数字温度显示，环保无氟制冷，无凝霜；4、蒸发器采作铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热；5、功率：0.3kw，电压：220V。 | 台 | 1 |  |  |
| 148 | 圆脚四层平板层架 | 1200\*500\*1550，选用优质不锈钢板材制作：1、层板采用1.2mm不锈钢板材；2、横通加强筋采用38×25mm×1.2mm优质不锈钢方管或1.2mm不锈钢马仔；3、支架脚采用38×38×1.2㎜厚不锈钢方管下套调节脚。 | 台 | 5 |  |  |
| 149 | 绞切肉机 | 550\*380\*750，1、规格：机器尺寸≥330\*395\*775mm；2、材质：机身201不锈钢，绞肉机头不锈钢材质，切肉刀俎不锈钢；3、功率：2.2kw，电压：220V；4、绞肉产量≥300kg/h，切片产量≥350kg/h，切丝产量≥200kg/h。 | 台 | 1 |  |  |
| 150 | 开水器带底座 | 550\*520\*1350，产品采用耐用电器元件，外壳全304不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量≥90L；功率：9kw，电压：380V。 | 台 | 1 |  |  |
| 151 | 刀具消毒柜 | 1200\*600\*1600，外形尺寸：1200\*600\*1750mm;电压：220v功率：660w消毒方式：紫外线加臭氧消毒；消毒刀数量：10把消毒砧板数量：5块　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毛巾若干 | 台 | 1 |  |  |
| 152 | 六门高身雪柜 | 1800\*705\*1950，1、进口压缩机；2、制冷强劲，冷藏温度5～-5℃，冷冻温度-6～-18℃；3、数字温度显示，环保无氟制冷，无凝霜；4、蒸发器采作铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热，底部装轮子，可移动滑轮；5、功率：0.78kw，电压：220V。 | 台 | 1 |  |  |
| 153 | 三星盆台 | 1800\*700\*800/100，选用优质不锈钢板材制作1、台面板采用1.2mm不锈钢板材；2、星盆采用1.2mm不锈钢板；3、支架横通加强筋采用25×38mm不锈钢管；4、支架脚采用Φ51mm×1.2mm不锈钢管下套调节脚。配下水器隔渣板。 | 台 | 2 |  |  |
| 154 | 双层工作台 | 1800\*700\*800，选用优质不锈钢板材制作1、台面板采用1.2mm不锈钢板材，面板下面加优质木板并以三角框加固；2、下层板采用1.2mm不锈钢板；3、支架横通加强筋采用25×38mm×1.2mm厚不锈钢方管；4、支架脚采用Φ51mm×1.2mm不锈钢管下套调节脚，调节范围为上下30mm，打磨平整度±1mm。 | 台 | 3 |  |  |
| 155 | 单通打荷台 | 1800\*800\*800，选用优质不锈钢板材制作1、台面板采用1.2mm不锈钢板材；2、侧板及底板、门板采用1.2mm不锈钢板材；3、层板采用1.0mm不锈钢板材；4、支架横通加强筋采用25×38mm×1.2mm厚不锈钢方管或1.2mm厚不锈钢马仔；5、支架脚采用Φ51mm×1.2mm不锈钢管下套调节脚，调节范围为上下30mm；6、门采用轨道式双向滑动拉门，安全、卫生采用优质不锈钢板材制作，优质滑轮，活动推拉自如。 | 台 | 2 |  |  |
| 156 | 双星盆台 | 1200\*700\*800/100，选用优质不锈钢板材制作1、台面板采用1.2mm不锈钢板材；2、星盆采用1.2mm不锈钢板；3、支架横通加强筋采用25×38mm不锈钢管；4、支架脚采用Φ51mm×1.2mm不锈钢管下套调节脚。配下水器隔渣板。 | 台 | 2 |  |  |
| 157 | 消毒备餐柜 | 850\*480\*930，功率：600W/220V。温度70°。无磁加厚层架，静音导轨 | 台 | 4 |  |  |
| 158 | 斩刀 | 90Cr13MoV钢材 | 把 | 2 |  |  |
| 159 | 铝锤 |  | 把 | 2 |  |  |
| 160 | 磨刀石 | 水滴青石，耐磨损，不伤刀 | 块 | 2 |  |  |
| 161 | 塑料砧板 | 50\*15CM厚度（新料） | 块 | 5 |  |  |
| 162 | 木质砧板 | 金檀木 | 块 | 2 |  |  |
| 163 | 水产专盆 | 304材质 | 只 | 5 |  |  |
| 164 | 禽蛋专盆 | 304材质 | 只 | 5 |  |  |
| 165 | 生盘 | 1.0厚材质 | 只 | 10 |  |  |
| 166 | 蔬菜筐 | 新料加厚 | 只 | 10 |  |  |
| 167 | 豆制品盒 | 53\*38\*15CM（尺寸不一样） | 只 | 5 |  |  |
| 168 | 洗菜盆（大） | 45CM加厚 | 只 | 5 |  |  |
| 169 | 洗菜盆（中） | 38CM加厚 | 只 | 5 |  |  |
| 170 | 甘蔗刨刀 | 加厚刀刃 | 把 | 2 |  |  |
| 171 | 小刨刀 |  | 把 | 3 |  |  |
| 172 | 切配台上垃圾盒 | 大号加厚 | 只 | 3 |  |  |
| 173 | 原料浸发盆 | 55CM加厚 | 只 | 10 |  |  |
| 174 | 原料清洗盆 | 70CM加厚 | 只 | 10 |  |  |
| 175 | 全柄钢洗菜漏勺 | 1.2M\*32CM多用途勺 | 个 | 2 |  |  |
| 176 | 刀具箱 |  | 个 | 2 |  |  |
| 177 | 磅秤 | 300KG电子秤（可送检） | 台 | 1 |  |  |
| 178 | 白猫洗洁精 | 1件6瓶 | 件 | 1 |  |  |
| 179 | 手套一次性乳胶 | 200只装（医用手套） | 盒 | 2 |  |  |
| 180 | 全柄汤勺 | 鹰嘴炒勺（勺口实心） | 把 | 5 |  |  |
| 181 | 炒菜勺 | 鹰嘴炒勺（勺口实心） | 把 | 5 |  |  |
| 182 | 木柄铲勺 | 1号铲刀（铲口实心） | 把 | 2 |  |  |
| 183 | 广式炒锅（大） | 50CM广式炒锅 | 只 | 5 |  |  |
| 184 | 汤桶（中号） | 加厚底 | 只 | 2 |  |  |
| 185 | 汤桶（小号） | 加厚底 | 只 | 2 |  |  |
| 186 | 密油网勺 | 双层过滤 | 把 | 5 |  |  |
| 187 | 半成品盘 | 304材质 | 只 | 10 |  |  |
| 188 | 食油缸 | 加厚 | 只 | 5 |  |  |
| 189 | 洗锅刷 | 精品出口装 | 把 | 10 |  |  |
| 190 | 淘米箩 | 50CM | 只 | 2 |  |  |
| 191 | 塑料圆头饭铲 |  | 把 | 5 |  |  |
| 192 | 不锈钢份盘 |  | 套 | 10 |  |  |
| 193 | 不锈钢份盘 |  | 套 | 10 |  |  |
| 194 | 全柄钢漏勺 | 加厚砂光 | 把 | 5 |  |  |
| 195 | 钢食品夹 | 12寸加厚 | 把 | 10 |  |  |
| 196 | 中心温度计 | 商用防水 | 只 | 1 |  |  |
| 197 | 60\*40漏盘 | 304材质 | 只 | 10 |  |  |
| 198 | 时钟 | 石英表静音 | 个 | 3 |  |  |
| 199 | 硅胶垫 | 40\*60CM硅胶（热切割） | 只 | 30 |  |  |
| 200 | 60\*40方盘 |  | 只 | 30 |  |  |
| 201 | 防水围裙 | 加厚双面防水 | 条 | 10 |  |  |
| 202 | 布围裙 | 加厚布料 | 条 | 10 |  |  |
| 203 | 维达抽纸 | 超韧120抽 | 件 | 2 |  |  |
| 204 | 16马斗 | 加厚 | 只 | 50 |  |  |
| 205 | 18马斗 | 加厚 | 只 | 50 |  |  |
| 206 | 去皮刨刀 | 304材质 | 把 | 3 |  |  |
| 207 | 点火枪 |  | 把 | 3 |  |  |
| 208 | 石棉手套 | 加厚防烫 | 副 | 2 |  |  |
| 209 | 纱手套 | 耐磨尼龙 | 副 | 10 |  |  |
| 210 | 食品锡纸 | 宽45CM长20M | 卷 | 1 |  |  |
| 211 | 干面仗 | 进口榉木 | 根 | 1 |  |  |
| 212 | 通心棒 | 进口榉木 | 根 | 1 |  |  |
| 213 | 刮板 | 食品夹尼龙材质 | 块 | 4 |  |  |
| 214 | 面筷 |  | 双 | 3 |  |  |
| 215 | 漏勺 | 连接处加厚 | 把 | 3 |  |  |
| 216 | 下面漏勺 | 加厚 | 把 | 5 |  |  |
| 217 | 汤勺 |  | 把 | 5 |  |  |
| 218 | 水勺 | 304材质 | 把 | 5 |  |  |
| 219 | 调料缸 | 304材质 | 个 | 50 |  |  |
| 220 | 平底锅 | 食品级不沾 | 只 | 2 |  |  |
| 221 | 电磁炉 | 3500W大功率电磁炉 | 台 | 2 |  |  |
| 222 | 面粉筛 | 304材质20目 | 只 | 1 |  |  |
| 223 | 宽细毛软刷 | 羊毛刷 | 把 | 2 |  |  |
| 224 | 煎饼漏铲 | 食品级不锈钢 | 把 | 2 |  |  |
| 225 | 馅挑 |  | 根 | 2 |  |  |
| 226 | 橄榄棍 |  | 根 | 2 |  |  |
| 227 | 小克秤 | 0.1G精确度 | 台 | 2 |  |  |
| 228 | 蛋糕纸 | 500张/包 | 包 | 2 |  |  |
| 229 | 油漆刀 | 食品级不锈钢 | 把 | 2 |  |  |
| 230 | 剪刀 |  | 把 | 5 |  |  |
| 231 | 细蛋糕锯齿刀 | 加厚 | 把 | 1 |  |  |
| 232 | 锡纸蛋挞模 | 加厚 | 包 | 1 |  |  |
| 233 | 量杯 | 食品级 | 只 | 1 |  |  |
| 234 | 钢裱花嘴 |  | 套 | 1 |  |  |
| 235 | 钢切模 | 304材质加厚 | 套 | 1 |  |  |
| 236 | 中心温度计 | 商用防水 | 只 | 1 |  |  |
| 237 | 菜刀 | 复合三层钢 | 个 | 5 |  |  |
| 238 | 方形菜板 | 38\*58\*2CM | 个 | 5 |  |  |
| 239 | 留样盒 |  | 只 | 30 |  |  |
| 240 | 洗手液 |  | 瓶 | 5 |  |  |
| 241 | 微波炉 | 型号：M1-L213b | 台 | 1 |  |  |
| 242 | 白大褂 | 加厚 | 件 | 5 |  |  |
| 243 | 自助餐汤勺 | 304材质 | 个 | 10 |  |  |
| 244 | 电子汤勺消毒箱 | TM-HG-002含3格不锈钢筐（触屏） | 只 | 1 |  |  |
| 245 | 自助调味盒 | 304材质 | 个 | 5 |  |  |
| 246 | 感应筷子消毒箱 | 紫外线消毒+智能温控 | 只 | 1 |  |  |
| 247 | 食品夹 | 304材质 | 个 | 10 |  |  |
| 248 | 加厚食品夹底托 | 304材质 | 个 | 10 |  |  |
| 249 | 台卡（插菜名用） | 304加厚材质 | 个 | 10 |  |  |
| 250 | 餐巾盒 | 牛皮纹大号 | 个 | 5 |  |  |
| 251 | 食品保鲜盒 | 11L | 只 | 20 |  |  |
| 252 | 散装食品桶 | 食品级 | 只 | 10 |  |  |
| 253 | 带盖食品周转箱 | 新料 | 只 | 10 |  |  |
| 254 | 记事板 | 绿白双面 | 块 | 1 |  |  |
| 255 | 磅秤 | 准确度1G（可送检） | 台 | 1 |  |  |
| 256 | 更衣柜 | 加厚 | 只 | 2 |  |  |
| 257 | 员工茶杯架 | 30位 | 台 | 1 |  |  |
| 258 | 员工茶杯 | 304材质 | 只 | 10 |  |  |
| 259 | 洗碗机洗涤剂 | 洗碗机原配药水 | 套 | 1 |  |  |
| 260 | 84消毒液 | 20瓶/件爱特福 | 件 | 1 |  |  |
| 261 | 全能水 | 中性药水一件4瓶 | 件 | 1 |  |  |
| 262 | 湿垃圾桶 | 特厚新料（可上环卫车） | 只 | 2 |  |  |
| 263 | 干垃圾桶 | 特厚新料（可上环卫车） | 只 | 2 |  |  |
| 264 | 有害垃圾箱 | 特厚新料（可上环卫车） | 只 | 1 |  |  |
| 265 | 可回收垃圾箱 | 特厚新料（可上环卫车） | 只 | 1 |  |  |
| 266 | 湿垃圾桶 | 特厚新料（可上环卫车） | 只 | 1 |  |  |
| 267 | 大号垃圾袋 |  | 包 | 2 |  |  |
| 268 | 中号垃圾袋 |  | 包 | 2 |  |  |
| 269 | 洗涤橡胶手套 | 加长 | 副 | 5 |  |  |
| 270 | 抹布架 | 加粗加厚 | 个 | 2 |  |  |
| 271 | 挂钩 | 加粗加厚 | 个 | 2 |  |  |
| 272 | 玻璃刮 | 带伸缩杆 | 把 | 5 |  |  |
| 273 | 地板刮 | 双层海绵 | 把 | 3 |  |  |
| 274 | 水鞋 |  | 双 | 5 |  |  |
| 275 | 扫帚 | 禧天龙套扫（软毛容易清理） | 套 | 2 |  |  |
| 276 | 拖把 | 棉线加粗 | 把 | 2 |  |  |
| 277 | 地刷 | 大号 | 把 | 2 |  |  |
| 278 | 百洁布 | 3M百洁布 | 盒 | 2 |  |  |
| 279 | 医药箱 | 国标套装 | 只 | 1 |  |  |
| 280 | 食堂维修工具箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 281 | 榨水车 | 白云加厚静音轮 | 台 | 2 |  |  |
| 282 | 平板车 | 加厚平盘，超静音轮 | 辆 | 3 |  |  |
| 283 | 抹布架 | 加粗加厚 | 只 | 3 |  |  |
| 284 | 拖把架 | 加粗加厚 | 只 | 3 |  |  |
| 285 | A4指示牌 | 含加重加厚底座 | 个 | 5 |  |  |
| 286 | 三层推车 | 三角管稳定性好，耐磨静音轮 | 台 | 5 |  |  |
| 287 | 长挂桶 | 新料加厚 | 个 | 5 |  |  |
| 288 | 短挂桶 | 新料加厚 | 个 | 5 |  |  |
| 289 | 收碗筐 | 特厚加大 | 个 | 10 |  |  |
| 290 | 牙签 | 毛竹，双尖头 | 包 | 2 |  |  |
| 291 | 宴会送餐车 | 90CM大号 | 辆 | 2 |  |  |
| 292 | 消毒喷壶 | 气压式，锁定式出水喷头 | 只 | 2 |  |  |
| 293 | 卡式炉 | 岩谷ZB-16M | 台 | 2 |  |  |
| 294 | 卡式炉气瓶 |  | 件 | 1 |  |  |
| 295 | 热毛巾夹 | 304材质 | 个 | 5 |  |  |
| 296 | 不锈钢餐具保洁柜/毛巾柜 | 100D16紫外线+热风+臭氧（毛巾不易干燥） | 个 | 1 |  |  |
| 297 | 果汁壶 | 玻璃制品 | 个 | 5 |  |  |
| 298 | 2L保温壶 | 304材质 | 个 | 5 |  |  |
| 299 | 手压式碎冰机 | 铝合金4刀片，快速碎冰 | 台 | 1 |  |  |
| 300 | 1米红色栏杆警戒线 | 底座加厚 | 个 | 10 |  |  |
| 301 | 拖线板 |  | 个 | 3 |  |  |
| 302 | 厨师帽 | 优质无纺布 | 包 | 5 |  |  |
| 303 | 口罩 |  | 盒 | 2 |  |  |
| 304 | 调料架 |  | 台 | 1 |  |  |
| 305 | 消毒剂 |  | 瓶 | 5 |  |  |
| 306 | 油壶架 | 4个大号高鹏玻璃调料瓶+4个高鹏玻璃调料罐 | 套 | 2 |  |  |
| 307 | 油烟净化一体机 | 2700\*1300\*1035，1.采用前端高压静电原理，材质采用201不锈钢，厚度≥1.0mm;2.产品单组整机功率≤1.5KW,电压380V，采用四级净化综合净化效率达≥98%，低空直排目测无烟;3.设备本体阻力≤66pa，本体漏风率≤0.9%,80%额定风量条件下的去除效率≥98.5%,100%额定风量条件下的去除效率≥98%,120%额定风量条件下的去除效率≥97%; | 米 | 2.7 |  |  |
| 308 | 油烟净化一体机 | 7500\*1300\*1035，1.单台设备排风量≥3500m3/h;2.油烟净化一体机外壳不锈钢应具备良好阻燃性能，阻燃等级达到A级; | 米 | 7.5 |  |  |
| 309 | 不锈钢管道 | 选用优质不锈钢板材制作1.2mm不锈钢板材焊接制作 | 平方 | 70 |  |  |
| 合计 |  |

以上价格包含为运输、装卸、安装、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

  （单位名称及签章）

                                       年   月   日