**附件**

**响应文件**

**递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；**

**报价文件应包含：**

**1.公司简介**

**2.询价采购响应文件**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.营业执照**

**5.一般纳税人证明**

**6.开户许可证**

**7.近一个月企业征信报告**

****抚州通驰供应链管理有限公司****

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—2025052300001

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| **一、南苑公寓智能安防小区** |
| **1.设备建设** |
| **1.1 感知设备** |
| 1 | 室外全彩枪机 | 1. 400万超宽动态全彩网络摄像机2. 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps3. 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示4. 支持SmartIR，防止夜间红外过曝5. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境6. 支持ROI感兴趣区域增强编码7. 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议8. 1个内置麦克风9. 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m10. 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 90 |  |  |  |
| 2 | 热成像防火摄像机(双光谱) | 1. 热成像像素256 × 192，像元大小12um2. 可见光最大图像分辨率：2688 × 15203. 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能4. 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。5. 测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值）6. 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测7. 补光功能：红外补光最远可达30米8. 报警输入：支持2路DC 0~5 V报警输入9. 报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置10. 1路音频输入和输出11. 防护等级：IP67 | 台 | 10 |  |  |  |
| 3 | 壁挂支架 | 壁挂支架 | 个 | 100 |  |  |  |
| 4 | 集中供电电源 | 12V20A | 个 | 25 |  |  |  |
| 5 | 壁挂防水箱 | 不锈钢300\*400 | 架 | 18 |  |  |  |
| 6 | 8口千兆交换机 | • 提供 8 个千兆电口• 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x• 千兆网络接入设计• 线速转发、无阻塞设计• 存储转发交换方式• 坚固式高强度金属外壳• 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 18 |  |  |  |
| 1.2中心机房 |
| 7 | 48口核心交换机A | 全网管三层交换机，机架式，48个千兆电口，4个千兆光口，交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：87Mpps/166Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗44W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 智能存储一体机 | 2U机架式9盘位，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载高性能ATX电源【硬件规格】存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达144TB视频接口：2×HDMI，2×VGA网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）反向供电：1路DC12V 1A串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0扩展接口：1×eSATA【产品性能】输入带宽：384Mbps（开启RAID后为200Mbps）输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持32×1080P显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘【智能应用】目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张目标抓拍：4路视频流（2MP）目标比对：16路图片流智搜应用：支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索目标检索(智搜)：64路  | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 8T专用级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM单硬盘支持多达32个摄像头的高清流高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧24×7全天候高效稳定运行年度工作负载等级为300TB/年MTBF可达1,000,000小时高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐支持3年有限质保服务 | 块 | 18 |  |  |  |
| 10 | 小区安全联网设备 | 小区安全联网设备能够采集前端设备的IP、MAC等信息生成唯一指纹进行安全准入控制，支持对GB28181、GA1400等标准协议接入的摄像投的控制信令过滤功能，深度识别相关信令关键字段，针对信令串改、信令仿冒等行为进行实时发现并阻断， | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 防雷PDU | 输入线缆：3\*1.5mm²\*3米功能模块：电源指示灯外形尺寸：44.4\*44.4\*482.6mm输出插头：10A国标插头额定电流/电压：10A/250V输出插孔：8位10A新国标五孔承载功率：Max 2500W | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 室外防水落地机柜（含基础） | 承重：静态1000KG冷轧板 T=1.2门敞开百分比：前门78%，后门77.2%侧门材质：冷轧板 T=1.0门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架）左右支架：冷轧板 T=2.0横梁：冷轧板 T=1.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.3传输配套设施 |
| 13 | 光纤收发器 | • 即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信号，最长传输距离3km• 4kV防雷设计，高可靠性• 准工业级设计，工作温度范围可达到-20～60℃• 波分复用，单纤数据转发，节约布线成本• 外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强• 提供1个千兆电口，1个千兆光口，SC接口光纤接口：SC光纤类型：单模单纤双向传输距离：3 km波长：Tx1310 nm/Rx1550 nm发射功率：-12 ~ -4 dBm接收灵敏度：≤ -22 dB通用参数尺寸（宽×高×深）：71.6mm × 26.1mm × 94.1mm重量：0.13 kg工作温度：-20 °C - 60 °C工作湿度：5% - 95%(冷凝)存储温度：–40°C ～ 85°C存储湿度：(5%~ 95)%RH，无凝结安装方式：桌面式外壳：金属材质整机最大功耗：3 W电源规格：5 VDC 0.6A端口：1个千兆RJ45，1个千兆SC光口风扇：无风扇 | 对 | 18 |  |  |  |
| 14 | 光纤收发器电源盒 | 配套电源箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 48芯熔纤盘 | 48芯熔纤盘 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 超五类网线 | • 支持千兆以太网信号传输• 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小• PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障• 均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量• 符合RoHS 2.0 和Reach认证线缆类别（网线）：CAT 5E产品特性导体直径（网线）：0.5mm 24AWG导体类型：无氧铜护套类型：PVC网线线芯：8芯屏蔽性能：非屏蔽防火等级：UL CM | 米 | 8000 |  |  |  |
| 17 | 电源线A | 200米/卷芯RVVP电源线（1mm2）无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。紧密铜丝导体编织屏蔽，具有良好的电磁兼容特性。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀一致，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。符合RoHS 2.0 环保认证。适用于需要抗干扰的监控、门禁、楼宇对讲、入侵警报、道闸等系统的供电和信号传输。导体类型：无氧铜护套类型：PVC线缆芯数：2芯线缆类型（电源线）：RVVP屏蔽性能：屏蔽防火等级：单根阻燃标称截面积：1mm2 | 卷 | 38 |  |  |  |
| 18 | 电源线B | 200米/卷2芯RVSP电源线（1.5mm2）无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，全力保障用电安全。铝箔配合铜丝屏蔽结构，屏蔽性能高，抗干扰性能强。多种绝缘颜色，便于施工识别。符合RoHS 2.0 环保认证。适用于需要抗干扰的监控、门禁、楼宇对讲、入侵警报、道闸等系统的信号传输。导体类型：无氧铜护套类型：PVC线缆芯数：2芯线缆类型（电源线）：RVSP屏蔽性能：屏蔽防火等级：单根阻燃标称截面积：1.5mm2  | 卷 | 11 |  |  |  |
| 19 | 室外4芯光纤 | 室外4芯光纤 | 米 | 3500 |  |  |  |
| 20 | 室外12芯光纤 | 室外12芯光纤 | 米 | 1500 |  |  |  |
| 22 | 终端盒 | 终端盒配套 | 个 | 14 |  |  |  |
| 23 | 熔纤包 | 定制熔 | 个 | 3 |  |  |  |
| 24 | 熔纤服务费 | 熔纤配套 | 批 | 1 |  |  |  |
| 25 | 线管 | pvc20 | 米 | 6000 |  |  |  |
| 26 | 辅材 | 水晶头、尾纤、扎带、空开、卡钉等 | 套 | 100 |  |  |  |
| 2.系统取电费 |
| 27 | 市电费用 | 电表及线缆敷设；计取2年； | 2/年  | 100  |  |  |  |
| 二、美食街智能安防小区建设清单 |
| 1.设备建设 |
| 1.1前端设备 |
| 28 | 单元人脸抓拍摄像机（鳞镜感光） | 1. 400万鳞镜感光智能AI抓拍机2. 采用深度学习算法，内置GPU。3. 支持智能资源模式切换：人脸抓拍，道路监控，Smart事件4. 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重5. 道路监控模式：a）车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌；b）混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片6. Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法7. 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀8. Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码9. 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤10. 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 | 台 | 10 |  |  |  |
| 29 | 室外全彩枪机 | 1. 400万超宽动态全彩网络摄像机2. 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps3. 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示4. 支持SmartIR，防止夜间红外过曝5. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境6. 支持ROI感兴趣区域增强编码7. 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议8. 1个内置麦克风9. 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m10. 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 84 |  |  |  |
| 30 | 热成像防火摄像机(双光谱) | 1. 热成像像素256 × 192，像元大小12um2. 可见光最大图像分辨率：2688 × 15203. 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能4. 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。5. 测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值）6. 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测7. 补光功能：红外补光最远可达30米8. 报警输入：支持2路DC 0~5 V报警输入9. 报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置10. 1路音频输入和输出11. 防护等级：IP67 | 台 | 10 |  |  |  |
| 31 | 壁挂支架 | 壁挂支架 | 个 | 104 |  |  |  |
| 32 | 集中供电电源 | 12V20A | 个 | 35 |  |  |  |
| 33 | 壁挂防水箱 | 不锈钢300\*400 | 架 | 22 |  |  |  |
| 34 | 8口千兆交换机 | • 提供 8 个千兆电口• 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x• 千兆网络接入设计• 线速转发、无阻塞设计• 存储转发交换方式• 坚固式高强度金属外壳• 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 22 |  |  |  |
| 1.2中心机房 |
| 35 | 48口核心交换机A | 全网管三层交换机，机架式，48个千兆电口，4个千兆光口，交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：87Mpps/166Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗44W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 36 | 智能存储一体机 | 2U机架式9盘位，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载高性能ATX电源【硬件规格】存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达144TB视频接口：2×HDMI，2×VGA网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）反向供电：1路DC12V 1A串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0扩展接口：1×eSATA【产品性能】输入带宽：384Mbps（开启RAID后为200Mbps）输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持32×1080P显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘【智能应用】目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张目标抓拍：4路视频流（2MP）目标比对：16路图片流智搜应用：支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索目标检索(智搜)：64路  | 台 | 2 |  |  |  |
| 37 | 8T专用级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM单硬盘支持多达32个摄像头的高清流高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧24×7全天候高效稳定运行年度工作负载等级为300TB/年MTBF可达1,000,000小时高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐支持3年有限质保服务 | 块 | 18 |  |  |  |
| 38 | 小区安全联网设备 | 小区安全联网设备能够采集前端设备的IP、MAC等信息生成唯一指纹进行安全准入控制，支持对GB28181、GA1400等标准协议接入的摄像投的控制信令过滤功能，深度识别相关信令关键字段，针对信令串改、信令仿冒等行为进行实时发现并阻断， | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 | 防雷PDU | 输入线缆：3\*1.5mm²\*3米功能模块：电源指示灯外形尺寸：44.4\*44.4\*482.6mm输出插头：10A国标插头额定电流/电压：10A/250V输出插孔：8位10A新国标五孔承载功率：Max 2500W | 台 | 2 |  |  |  |
| 40 | 室外防水落地机柜（含基础） | 承重：静态1000KG冷轧板 T=1.2门敞开百分比：前门78%，后门77.2%侧门材质：冷轧板 T=1.0门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架）左右支架：冷轧板 T=2.0横梁：冷轧板 T=1.2 | 架 | 1 |  |  |  |
| 1.3传输配套设施 |
| 41 | 光纤收发器 | • 即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信号，最长传输距离3km• 4kV防雷设计，高可靠性• 准工业级设计，工作温度范围可达到-20～60℃• 波分复用，单纤数据转发，节约布线成本• 外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强• 提供1个千兆电口，1个千兆光口，SC接口光纤接口：SC光纤类型：单模单纤双向传输距离：3 km波长：Tx1310 nm/Rx1550 nm发射功率：-12 ~ -4 dBm接收灵敏度：≤ -22 dB通用参数尺寸（宽×高×深）：71.6mm × 26.1mm × 94.1mm重量：0.13 kg工作温度：-20 °C - 60 °C工作湿度：5% - 95%(冷凝)存储温度：–40°C ～ 85°C存储湿度：(5%~ 95)%RH，无凝结安装方式：桌面式外壳：金属材质整机最大功耗：3 W电源规格：5 VDC 0.6A端口：1个千兆RJ45，1个千兆SC光口风扇：无风扇 | 对 | 22 |  |  |  |
| 42 | 光纤收发器电源盒 | 配套电源箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 43 | 48芯熔纤盘 | 48芯熔纤盘 | 个 | 1 |  |  |  |
| 44 | 超五类网线 | • 支持千兆以太网信号传输• 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小• PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障• 均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量• 符合RoHS 2.0 和Reach认证线缆类别（网线）：CAT 5E产品特性导体直径（网线）：0.5mm 24AWG导体类型：无氧铜护套类型：PVC网线线芯：8芯屏蔽性能：非屏蔽防火等级：UL CM | 米 | 8320 |  |  |  |
| 45 | 电源线A | 200米/卷芯RVVP电源线（1mm2）无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。紧密铜丝导体编织屏蔽，具有良好的电磁兼容特性。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀一致，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。符合RoHS 2.0 环保认证。适用于需要抗干扰的监控、门禁、楼宇对讲、入侵警报、道闸等系统的供电和信号传输。导体类型：无氧铜护套类型：PVC线缆芯数：2芯线缆类型（电源线）：RVVP屏蔽性能：屏蔽防火等级：单根阻燃标称截面积：1mm2 | 卷 | 39 |  |  |  |
| 46 | 电源线B | 200米/卷2芯RVSP电源线（1.5mm2）无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，全力保障用电安全。铝箔配合铜丝屏蔽结构，屏蔽性能高，抗干扰性能强。多种绝缘颜色，便于施工识别。符合RoHS 2.0 环保认证。适用于需要抗干扰的监控、门禁、楼宇对讲、入侵警报、道闸等系统的信号传输。导体类型：无氧铜护套类型：PVC线缆芯数：2芯线缆类型（电源线）：RVSP屏蔽性能：屏蔽防火等级：单根阻燃标称截面积：1.5mm2  | 卷 | 12 |  |  |  |
| 47 | 室外4芯光纤 | 室外4芯光纤 | 米 | 3700 |  |  |  |
| 48 | 室外12芯光纤 | 室外12芯光纤 | 米 | 1800 |  |  |  |
| 49 | 终端盒 | 终端盒配套 | 个 | 21 |  |  |  |
| 50 | 熔纤包 | 定制 | 个 | 6 |  |  |  |
| 51 | 熔纤服务费 | 熔纤配套 | 批 | 1 |  |  |  |
| 52 | 线管 | pvc20 | 米 | 5546 |  |  |  |
| 53 | 辅材 | 水晶头、尾纤、扎带、空开、卡钉等 | 套 | 104 |  |  |  |
|  | 2.系统取电费 |
| 54 | 市电费用 | 电表及线缆敷设；计取2年； | 2/年 | 104  |  |  |  |
| 三、桔园新村智能安防小区 |
| 1.设备建设 |
| 1.1前端设备 |
| 55 | 单元人脸抓拍摄像机（鳞镜感光） | 1. 400万鳞镜感光智能AI抓拍机2. 采用深度学习算法，内置GPU。3. 支持智能资源模式切换：人脸抓拍，道路监控，Smart事件4. 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重5. 道路监控模式：a）车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌；b）混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片6. Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法7. 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀8. Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码9. 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤10. 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 | 台 | 5 |  |  |  |
| 56 | 室外全彩枪机 | 1. 400万超宽动态全彩网络摄像机2. 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps3. 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示4. 支持SmartIR，防止夜间红外过曝5. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境6. 支持ROI感兴趣区域增强编码7. 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议8. 1个内置麦克风9. 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m10. 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 8 |  |  |  |
| 57 | 公共区域人脸摄像机（黑光） | 1. 400万 1/1.8" CMOS黑光智能抓拍网络摄像机；2. 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；3. 最大图像尺寸: 2560 × 1440；4. 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；5. 具备两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出；6. 支持智能资源模式切换：混合目标检测（人脸+人体），人脸抓拍；7. 支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选，输出最优的人脸抓拍及属性提取，最多同时检测≥25张人脸；8. 具备高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍，并支持声光报警9. 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传；10. 防护:≥IP66 | 台 | 2 |  |  |  |
| 58 | 出入口双摄结构化枪机 | 1. 400万双摄结构化一体式枪机2. 支持全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知3. 细节通道传感器采用1/1.8＂CMOS，全景通道采用1/2.7"CMOS，细节镜头采用8-32mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头4. 设备支持5种智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件5. 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别6. 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重7. 人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，优选比对方式设置，h)最多同时检测60个目标8. 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片9. Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测10. 支持鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀11. 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））12. 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器13. 电源供应：DC：12 V ± 20%14. 防护等级：IP67 | 台 | 2 |  |  |  |
| 59 | 热成像防火摄像机(双光谱) | 1. 热成像像素256 × 192，像元大小12um2. 可见光最大图像分辨率：2688 × 15203. 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能4. 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。5. 测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值）6. 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测7. 补光功能：红外补光最远可达30米8. 报警输入：支持2路DC 0~5 V报警输入9. 报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置10. 1路音频输入和输出11. 防护等级：IP67 | 台 | 2 |  |  |  |
| 60 | 壁挂支架 | 壁挂支架 | 个 | 19 |  |  |  |
| 61 | 集中供电电源 | 12V20A | 个 | 3 |  |  |  |
| 62 | 壁挂防水箱 | 不锈钢300\*400 | 架 | 3 |  |  |  |
| 63 | 8口千兆交换机 | • 提供 8 个千兆电口• 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x• 千兆网络接入设计• 线速转发、无阻塞设计• 存储转发交换方式• 坚固式高强度金属外壳• 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 3 |  |  |  |
| 1.2中心机房 |
| 64 | 汇聚交换机 | 16口千兆全网管二层交换机16个千兆电口4个千兆光口支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps包转发率：30Mpps/87Mpps工作温度：0℃～45℃满负荷功耗19W支持VLAN支持流量控制；支持ACL；支持QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管 | 台 | 1 |  |  |  |
| 65 | 32路智能硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机【硬件规格】存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达144TB视频接口：2×HDMI，2×VGA网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）反向供电：1路DC12V 1A串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0扩展接口：1×eSATA【产品性能】输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps）输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持32×1080P显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘【智能应用】目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张目标抓拍：4路视频流（2MP）目标比对：16路图片流智搜应用：支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索目标检索(智搜)：32路 | 台 | 1 |  |  |  |
| 66 | 8T专用级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM单硬盘支持多达32个摄像头的高清流高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧24×7全天候高效稳定运行年度工作负载等级为300TB/年MTBF可达1,000,000小时高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐支持3年有限质保服务 | 块 | 4 |  |  |  |
| 67 | 小区安全联网设备 | 小区安全联网设备能够采集前端设备的IP、MAC等信息生成唯一指纹进行安全准入控制，支持对GB28181、GA1400等标准协议接入的摄像投的控制信令过滤功能，深度识别相关信令关键字段，针对信令串改、信令仿冒等行为进行实时发现并阻断， | 台 | 1 |  |  |  |
| 68 | 防雷PDU | 输入线缆：3\*1.5mm²\*3米功能模块：电源指示灯外形尺寸：44.4\*44.4\*482.6mm输出插头：10A国标插头额定电流/电压：10A/250V输出插孔：8位10A新国标五孔承载功率：Max 2500W | 台 | 1 |  |  |  |
| 69 | 室外防水落地机柜（含基础） | 承重：静态1000KG冷轧板 T=1.2门敞开百分比：前门78%，后门77.2%侧门材质：冷轧板 T=1.0门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架）左右支架：冷轧板 T=2.0横梁：冷轧板 T=1.2 | 架 | 1 |  |  |  |
| 1.3传输配套设施 |
| 70 | 光纤收发器 | • 即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信号，最长传输距离3km• 4kV防雷设计，高可靠性• 准工业级设计，工作温度范围可达到-20～60℃• 波分复用，单纤数据转发，节约布线成本• 外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强• 提供1个千兆电口，1个千兆光口，SC接口光纤接口：SC光纤类型：单模单纤双向传输距离：3 km波长：Tx1310 nm/Rx1550 nm发射功率：-12 ~ -4 dBm接收灵敏度：≤ -22 dB通用参数尺寸（宽×高×深）：71.6mm × 26.1mm × 94.1mm重量：0.13 kg工作温度：-20 °C - 60 °C工作湿度：5% - 95%(冷凝)存储温度：–40°C ～ 85°C存储湿度：(5%~ 95)%RH，无凝结安装方式：桌面式外壳：金属材质整机最大功耗：3 W电源规格：5 VDC 0.6A端口：1个千兆RJ45，1个千兆SC光口风扇：无风扇 | 对 | 3 |  |  |  |
| 71 | 光纤收发器电源盒 | 配套电源箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 72 | 12芯熔纤盘 | 12芯熔纤盘 | 个 | 1 |  |  |  |
| 73 | 超五类网线 | • 支持千兆以太网信号传输• 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小• PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障• 均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量• 符合RoHS 2.0 和Reach认证线缆类别（网线）：CAT 5E产品特性导体直径（网线）：0.5mm 24AWG导体类型：无氧铜护套类型：PVC网线线芯：8芯屏蔽性能：非屏蔽防火等级：UL CM | 米 | 1500 |  |  |  |
| 74 | 电源线A | 200米/卷芯RVVP电源线（1mm2）无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。紧密铜丝导体编织屏蔽，具有良好的电磁兼容特性。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀一致，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。符合RoHS 2.0 环保认证。适用于需要抗干扰的监控、门禁、楼宇对讲、入侵警报、道闸等系统的供电和信号传输。导体类型：无氧铜护套类型：PVC线缆芯数：2芯线缆类型（电源线）：RVVP屏蔽性能：屏蔽防火等级：单根阻燃标称截面积：1mm2 | 卷 | 7 |  |  |  |
| 75 | 电源线B | 200米/卷2芯RVSP电源线（1.5mm2）无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，全力保障用电安全。铝箔配合铜丝屏蔽结构，屏蔽性能高，抗干扰性能强。多种绝缘颜色，便于施工识别。符合RoHS 2.0 环保认证。适用于需要抗干扰的监控、门禁、楼宇对讲、入侵警报、道闸等系统的信号传输。导体类型：无氧铜护套类型：PVC线缆芯数：2芯线缆类型（电源线）：RVSP屏蔽性能：屏蔽防火等级：单根阻燃标称截面积：1.5mm2  | 卷 | 2 |  |  |  |
| 76 | 室外4芯光纤 | 室外4芯光纤 | 米 | 600 |  |  |  |
| 77 | 终端盒 | 终端盒配套 | 个 | 3 |  |  |  |
| 78 | 熔纤服务费 | 熔纤配套 | 批 | 1 |  |  |  |
| 79 | 线管 | pvc20 | 米 | 600 |  |  |  |
| 80 | 辅材 | 水晶头、尾纤、扎带、空开、卡钉等 | 套 | 19 |  |  |  |
| 2.系统取电费 |
| 81 | 市电费用 | 电表及线缆敷设计取2年； | 2/年  | 19 |  |  |  |
| 四、汇总 |
| 82 | 专线租赁费 | 300M专线链路及专线卫士， 按3年计 | 3/年 | 3 |  |  |  |
| 83 | 集成管理费 | 含开挖、开槽、恢复、立杆、接地、布管、布线、取电、设备安装调试，系统集成等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 84 | 合计 |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，材料采购税率为13%，熔纤服务费、专线租赁费及集成管理费税率为6%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

 （单位名称及签章）

               年  月  日