**附件**

**响应文件**

**递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；**

**报价文件应包含：**

**1.公司简介**

**2.询价采购响应文件**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.营业执照**

**5.一般纳税人证明**

**6.开户许可证**

**7.近一个月企业征信报告**

****抚州通驰供应链管理有限公司****

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202411040001

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **备注** |
| 1 | 钢筋混凝土密闭门 | 樘 | BM0716 | 11 |  |  |
| 2 | 钢筋混凝土密闭门 | 樘 | BM0820 | 1 |  |  |
| 3 | 钢筋混凝土密闭门 | 樘 | BM1020 | 5 |  |  |
| 4 | 钢筋混凝土密闭门 | 樘 | BM1220 | 7 |  |  |
| 5 | 钢筋混凝土密闭门 | 樘 | B㎡020 | 1 |  |  |
| 6 | 钢筋混凝土密闭门 | 樘 | B㎡525 | 2 |  |  |
| 7 | 钢筋混凝土防护密闭门 | 樘 | BFM0716-10 | 6 |  |  |
| 8 | 钢筋混凝土防护密闭门 | 樘 | BFM0720-10 | 1 |  |  |
| 9 | 钢筋混凝土防护密闭门 | 樘 | BFM1020-10 | 8 |  |  |
| 10 | 钢筋混凝土防护密闭门 | 樘 | BFM1220-10 | 7 |  |  |
| 11 | 钢筋混凝土防护密闭门 | 樘 | BFM1520-10 | 1 |  |  |
| 12 | 钢筋混凝土防护密闭门 | 樘 | BF㎡020-10 | 1 |  |  |
| 13 | 钢筋混凝土防护密闭门 | 樘 | BF㎡525-10 | 2 |  |  |
| 14 | 钢筋混凝土活门槛防护密闭门 | 樘 | BHF㎡020-10 | 1 |  |  |
| 15 | 钢筋混凝土活门槛防护密闭门 | 樘 | BHFM5025-10 | 9 |  |  |
| 16 | 钢筋混凝土活门槛防护密闭门 | 樘 | BHFM6025-10 | 2 |  |  |
| 17 | 悬板活门 | 樘 | BMH8000-15 | 6 |  |  |
| 18 | 悬摆式防爆波活门 | 樘 | HK600(5) | 1 |  |  |
| 19 | 悬摆式防爆波活门 | 樘 | HK1000(5) | 4 |  |  |
| 20 | 密闭观察窗 | 樘 | MGC1212 | 1 |  |  |
| 21 | 离心式通风机 | 台 | 型号:4-72-3. 6A型 规格:L=2930 CMH H=1618Pa N =3.0KW | 3 |  |  |
| 22 | 离心式通风机 | 台 | 型号: SWF-Ⅰ-No.5.5 规格: L=6925 CMH H=385Pa N= 1.5KW | 3 |  |  |
| 23 | 离心式通风机 | 台 | 型号: SWF-Ⅰ-No.5.0 规格: L=6664 CMH H=278Pa N=1.1KW | 3 |  |  |
| 24 | 离心式通风机 | 台 | 型号: SWF-Ⅰ-NO.7.0 规格: L=1707 5CMH H=370Pa N =3.0KW  | 1 |  |  |
| 25 | 轴流通风机 | 台 | 型号: BSWF-Ⅰ-NO.10 规格: L=3322 4CMH H=428Pa N=7.5KW  | 2 |  |  |
| 26 | 人防吊钩 | 只 |  | 115 |  |  |
| 27 | 镀锌钢管 | m | DN15 | 240 |  |  |
| 28 | 螺纹阀门 | 个 | DN32 | 3 |  |  |
| 29 | 螺纹阀门 | 个 | DN15 | 9 |  |  |
| 30 | 人防其他部件 | 个 | 型号:D315 | 3 |  |  |
| 31 | 人防其他部件 | 个 | 型号:RFP-100 0型 额定风量L= 1000CMH 初阻 | 9 |  |  |
| 32 | 人防其他部件 | 个 | 型号:LWP-X-1\*5 | 3 |  |  |
|  | 人防其他部件 | 个 | 型号:PS-D250型 | 11 |  |  |
| 33 | 碳钢通风管道 | ㎡ | 材质:镀锌薄钢板板材厚度:1mm | 490 |  |  |
| 34 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 规格:200\*200 | 5 |  |  |
| 35 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 规格:300\*200 | 1 |  |  |
| 36 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 规格:320\*200 | 1 |  |  |
| 37 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 规格:400\*400 | 12 |  |  |
| 38 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 规格:500\*400 | 2 |  |  |
| 39 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 规格:630\*400 | 3 |  |  |
| 40 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 规格:300\*200 | 1 |  |  |
| 41 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 规格:2000\*1500 | 1 |  |  |
| 42 | 70℃防火阀 | 个 | 规格:200\*200 | 2 |  |  |
| 43 | 70℃防火阀 | 个 | 规格:320\*160 | 1 |  |  |
| 44 | 70℃防火阀 | 个 | 规格:320\*200 | 1 |  |  |
| 45 | 70℃防火阀 | 个 | 规格:400\*400 | 2 |  |  |
| 46 | 70℃防火阀 | 个 | 规格:630\*400 | 4 |  |  |
| 47 | 70℃防火阀 | 个 | 规格:1600\*400 | 1 |  |  |
| 48 | 密闭式斜插板阀 | 个 | 规格:D500 | 3 |  |  |
| 49 | 密闭式斜插板阀 | 个 | 规格:D600 | 3 |  |  |
| 50 | 密闭式斜插板阀 | 个 | 规格:D870 | 1 |  |  |
| 51 | 对开多叶调节阀 | 个 | 规格:200\*200 | 2 |  |  |
| 52 | 对开多叶调节阀 | 个 | 规格:320\*120 | 2 |  |  |
| 53 | 对开多叶调节阀 | 个 | 规格:320\*200 | 1 |  |  |
| 54 | 对开多叶调节阀 | 个 | 规格:400\*400 | 2 |  |  |
| 55 | 对开多叶调节阀 | 个 | 规格:630\*400 | 3 |  |  |
| 56 | 对开多叶调节阀 | 个 | 规格:800\*320 | 3 |  |  |
| 57 | 对开多叶调节阀 | 个 | 规格:800\*400 | 1 |  |  |
| 58 | 对开多叶调节阀 | 个 | 规格:D870 | 1 |  |  |
| 59 | 对开多叶调节阀 | 个 | 规格:1250\*320 | 2 |  |  |
| 60 | 对开多叶调节阀 | 个 | 规格:1800\*320 | 1 |  |  |
| 61 | 双连杆手动密闭阀门 | 个 | 直径(mm) ≤400 | 1 |  |  |
| 62 | 双连杆手动密闭阀门 | 个 | 规格:直径(mm) ≤500 | 7 |  |  |
| 63 | 双连杆手动密闭阀门 | 个 | 规格:直径(mm) ≤600 | 13 |  |  |
| 64 | 管道支架 | kg |  | 1527 |  |  |
| 65 | 通风管道绝热 | ㎡ | 绝热材料品种:离心玻璃棉绝热厚度:10mm厚 | 30 |  |  |
| 66 | 合计 |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

  （单位名称及签章）

                                       年   月   日